|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Beneficiar: |  | | Executant: |  | | Proiectant: |  | | Obiectivul: | Rubik Hub | | Obiectul: | Reparatii curente | | Stadiul fizic: | Reparatii Soclu si hidroiz. Terasa fara pret | |  | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | | Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 MM grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si tunderea tablei  Desfacere alucobond cu recuperarea materialului | mp | 58.00 | 0.00 | 0.00 | | material: | 0.00 | 0.00 | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | transport: | 0.00 | 0.00 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | CF17A01^ - Tencuiala manuala din mortar de tip Adeplast MSF super-plastic pentru tencuieli si reparatii, pentru finisajul tencuielilor la interior si exterior, cu granulatia de 0 - 1 mm  Tencuire soclu | mp | 32.00 | 0.00 | 0.00 | | material: | 0.00 | 0.00 | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | transport: | 0.00 | 0.00 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | IZA04A - Pregatirea suprafetelor de beton tencuite(netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu peria | mp | 42.00 | 0.00 | 0.00 | | material: | 0.00 | 0.00 | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | transport: | 0.00 | 0.00 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | RPCE01B1 - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea izolatiei hidrofuge executate cu doua straturi din solutie bituminoasa la reparatii de terase inclinate peste 20 grade | mp | 42.00 | 0.00 | 0.00 | | material: | 0.00 | 0.00 | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | transport: | 0.00 | 0.00 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | IZHC13E - Executarea hidroizolatiei la terase cu folii feitumate cu bitum aditivat lipite cu flacara 1 strat folie cu ardezie | mp | 42.00 | 0.00 | 0.00 | | material: | 0.00 | 0.00 | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | transport: | 0.00 | 0.00 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | RPCE13A# - Strat prot hidro 10mm gr executate cu mortar cim si subif la Reparare terase,balcon(250kg cim,370kg subif ane  Protectie cu mortar hidroizolant | MP | 42.00 | 0.00 | 0.00 | | material: | 0.00 | 0.00 | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | transport: | 0.00 | 0.00 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | #Asim.IZF09G01^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 120, pentru fatadele exterioare la cladirile civile si industriale  Polistiren extrudat 5 cm | mp | 32.00 | 0.00 | 0.00 | | material: | 0.00 | 0.00 | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | transport: | 0.00 | 0.00 | | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Deviz "Reparatii" - Formular F3 | Pagina 1 din | 2 | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Antet stanga |  | eDevize | | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | | Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | CK17G# - Lambriuri la pereti, din profiluri aluminiu,executate pe santier pentru suprafete >10 mp  Montare alucobond la soclu | mp | 24.00 | 0.00 | 0.00 | | material: | 0.00 | 0.00 | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | transport: | 0.00 | 0.00 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | RPCS02B1 - Trotuare din dale de beton B150, turnate pe loc fara scliviseala, cu rosturile umplute cu mastic de bitum, avand dimensiunile de 100X100X10 CM | mp | 63.00 | 0.00 | 0.00 | | material: | 0.00 | 0.00 | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | transport: | 0.00 | 0.00 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrana bituminoasa cu adeziv 1 strat amorsa+2 straturi membr. lipite cu flacara  Hidroizolatie terasa | mp | 64.00 | 0.00 | 0.00 | | material: | 0.00 | 0.00 | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | transport: | 0.00 | 0.00 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | #Asim.IZH03XA - Izol.cond.tubulatura ventilatie | mp | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | material: | 0.00 | 0.00 | | manopera: | 0.00 | 0.00 | | utilaj: | 0.00 | 0.00 | | transport: | 0.00 | 0.00 | | | | |  |
|  | |  | | --- | |  | | |  |  | | --- | --- | | **TOTAL GENERAL (fara TVA)** | **0.00** | | | |  |  | | --- | --- | | **TVA (19.00%)** | **0.00** | | **TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)** | **0.00** | | | | |  |
|  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ofertant |  |  | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Deviz "Reparatii" - Formular F3 | Pagina 2 din | 2 | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |