**Anexa nr.2**

1. **DETALII – Sediul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 – Piatra Neamt**

(modernizare instalatie electrica, reparatii la pereti cu tencuiala decorativa, reparatii cu glet la tavane, vopsire pereti si tavane cu vopsea lavabila, desfacere mocheta uzata, montare mocheta noua, revizie surse de incalzire)

**Birou 1. (1 AUDIT POR)**

- H= 2.57 m

- suprafata birou ce urmeaza a fi mochetata (4.46 x 3.22) – **14.40 mp**

Se va monta plinta culoare gri - pentru mocheta

Lungime plinta: **14,56 m**

- suprafata pereti fara goluri - **33.80 mp**

- Lungime glafuri (usi + ferestre) – **9 m**

-suprafata tavan - **14.40 mp**

*Sursa incalzire: 2 radiatoare:*

- demontare robineti radiator 4 bucati;

- spalare radiator 2 bucati

- montare robineti noi: 2 robineti retur si 2 robineti pe tur

**Birou 2. (RESURSE UMANE)**

- H= 2.57 m

- suprafata birou ce urmeaza a fi mochetata - (4.44 x 3.24) – **14.38 mp**

Se va monta plinta culoare gri - pentru mocheta

Lungime plinta: **14,56 m**

- suprafata pereti fara goluri - **33.90 mp**

- Lungime glafuri (usi + ferestre) – **7.8 m**

- suprafata tavan - **14.38 mp**

Sursa incalzire: 2 radiatoare

- demontare robineti radiator 4 bucati;

- spalare radiator 2 bucati

- montare robineti noi: 2 robineti retur si 2 robineti pe tur

**Birou 3. (ACHIZITII)**

- H= 2.57 m

- suprafata birou ce urmeaza a fi mochetata - (4.47 x 3.25) – **14.52 mp**

Se va monta plinta culoare gri - pentru mocheta

Lungime plinta: **14,68 m**

- suprafata pereti fara goluri - **35.57 mp**

- Lungime glafuri (usi + ferestre) – **5.8 m**

- suprafata tavan - **14.52 mp**

Sursa incalzire: 1 radiator:

- demontare robineti radiator 2 bucati; spalare radiator 1 bucati

- montare robineti noi: 1 robinet retur si 1 robinet pe tur

**Birou 4. (2 AUDIT POR)**

- H= 2.57 m

- suprafata birou ce urmeaza a fi mochetata - (4.48 x 3.25) – **14.56 mp**

Se va monta plinta culoare gri - pentru mocheta

Lungime plinta: - **14,66 m**

- suprafata pereti fara goluri - **35.55 mp**

- Lungime glafuri (usi + ferestre) – **9.4 m**

- suprafata tavan - **14.56 mp**

Sursa incalzire: 1 radiator:

- demontare robineti radiator 2 bucati;

- spalare radiator 1 bucati

- montare robineti noi: 1 robinet retur si 1 robinet pe tur

**Birou 5. (FINANCIAR 1)**

- H= 2.57 m

- suprafata birou ce urmeaza a fi mochetata - (6.90 x 4.45) – **30.70 mp**

Se va monta plinta culoare gri - pentru mocheta

Lungime plinta: **25,10 m**

- suprafata pereti fara goluri - **62.43 mp**

- Lungime glafuri (usi + ferestre) – **17 m**

- suprafata tavan - **30.70 mp**

Sursa incalzire: 2 radiatoare

- demontare robineti radiator 4 bucati;

- spalare radiator 2 bucati

- montare robineti noi: 2 robineti retur si 2 robineti pe tur

**7.CHICINETA 1 - Etaj**

- suprafata tavan - **3.08 mp**

Sursa incalzire: 1 radiator:

- demontare robineti radiator 2 bucati;

- spalare radiator 1 bucati

- montare robineti noi: 1 robinet retur si 1 robinet pe tur

**8.CHICINETA 2 - Etaj**

- suprafata tavan - **7.20 mp**

- suprafata pereti fara goluri - **11.50 mp**

**Mocheta va fi achizitionata de catre ADR NE si va fi pusa la dispozitia executantului la momentul predarii amplasamentului.**

**Executantul va asigura manipularea mobilierului: golire birou de mobilier / repunere mobilier pe pozitie**

**Usile/ ferestrele/jaluzele (si mocheta acolo unde nu se schimba) se vor proteja cu folie si banda de protectie din hartie.**

**Instalatia electrica se va moderniza conform specificatiilor din Caietul de Sarcini.**

**Recapitulare:**

Suprafata totala de mochetat: **88.56 mp**

Lungime totala plinta**: 83.56 m**

Suprafata totala tavane ce urmeaza a fi reparate si vopsite cu vopsea lavabila alba: **98,84 mp**

Suprafata totala pereti cu tencuiala decorativa ce urmeaza a fi reparati si vopsiti cu vopsea lavabila alba: **215,99 mp**

Suprafata totala pereti gletuiti fin ce urmeaza a fi reparati si vopsiti cu vopsea lavabila alba: **11.50 mp**

Suprafata estimata pentru reparatii la pereti: **33 mp**

Suprafata estimata pentru reparatii la tavane: **29.65 mp**

Lungime estimata pentru reparatii la glafuri: **49 m**

Surse de incalzire: 9 radiatoare

* Radiatoarele se vor spala la interior cu apa curata : **aprox. 40 mp**
* Se vor demonta robinetii existenti: 18 bucati
* Se vor monta robineti noi: - **tur: 9 buc**

**Retur: 9 buc**

Model plinta gri cu canal cablu pentru mocheta:

-material PVC

-Lungime 2500 mm

-Latime 14 mm

-Inaltime 52 mm

-Culoare: gri

