**Anexa nr.3**

1. **DETALII - Sediul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 – Piatra Neamt**

(demolare sobe, tencuire pereti, modernizare instalatie electrica, gletuire pereti si tavane cu glet super fin, vopsire pereti si tavane cu vopsea lavabila alba, desfacere mocheta veche, montare mocheta noua, revizie surse de incalzire)

**Birou 1 (Director Comunicare)**

- H= 2.57 m

- suprafata birou ce urmeaza a fi mochetata - (5.08 x 3.14) – **15.95 mp**

Se va monta plinta culoare gri - pentru mocheta

Lungime plinta: **15,64 m**

- suprafata pereti cu tencuiala decorative (fara goluri) - **36.75 mp**

- lungime glafuri (ferestre) – **14.67 m**

**Se vor monta coltare de aluminiu**

- suprafata tavan - **15.95 mp**

Soba de teracota si cos fum – 1 bucata: **demolare**

*Sursa incalzire: 1 radiator*

- demontare robineti radiator 2 bucati;

- spalare radiator 1 bucata

- montare robineti noi: 1 robinet retur si 1 robinet pe tur

**Birou 2 (Birou Asistent Manager 1)**

- H= 2.57 m

- suprafata birou ce urmeaza a fi mochetata - (3.7 x 4.9) – **18.13 mp**

Se va monta plinta culoare gri - pentru mocheta

Lungime plinta: **15,60 m**

- suprafata pereti cu tencuiala decorative (fara goluri) - **34.94mp**

- lungime glafuri (ferestre) – **8.52 m**

**Se vor monta coltare de aluminiu**

- suprafata tavan **- 17.01 mp**

Soba de teracota si cos fum – 1 bucata: **demolare**

*Sursa incalzire: 2 radiatoare*

- demontare robineti radiator 4 bucati;

- spalare radiator 2 bucati

- montare robineti noi: 2 robineti retur si 2 robineti pe tur

**Birou 3 (Birou Asistent Manager 2)**

- H= 2.57 m

- suprafata birou ce urmeaza a fi mochetata - (5.05 x 2.92) – **14.74 mp**

Se va monta plinta culoare gri - pentru mocheta

Lungime plinta: **12.74 m**

- suprafata pereti cu tencuiala decorative (fara goluri) - **32.75 mp**

- lungime glafuri (ferestre) – **8 m**

**Se vor monta coltare de aluminiu**

- suprafata tavan **-14.74 mp**

Soba de teracota si cos fum – 1 bucata: **demolare**

Sursa incalzire: 2 radiatoare

- demontare robineti radiator 4 bucati;

- spalare radiator 2 bucati

- montare robineti noi: 2 robineti retur si 2 robineti pe tur

**Mocheta va fi achizitionata de catre ADR NE si va fi pusa la dispozitia executantului la momentul predarii amplasamentului.**

**Executantul va asigura manipularea mobilierului: golire birou de mobilier / repunere mobilier pe pozitie**

**Usile/ ferestrele/jaluzele (si mocheta acolo unde nu se schimba) se vor proteja cu folie si banda de protectie din hartie.**

**Instalatia electrica se va moderniza conform specificatiilor din caietul de sarcini.**

**Recapitulare:**

Sobe si cos fum pentru demolare : **3 buc**

Suprafata totala de mochetat: **48,82 mp**

Lungime totala plinta: **43.98 m**

Suprafata totala tavane ce urmeaza a fi gletuite in integralitatea lor si vopsite cu vopsea lavabila alba: **48.82 mp**

Suprafata totala pereti cu tencuiala decorativa ce urmeaza a fi retencuiti, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba:**104,44 mp**

Lungime totala glafuri: **31.19 m**

Surse de incalzire: 5 radiatoare

* Radiatoarele se vor spala la interior cu apa curata : **aprox. 22 mp**
* Se vor demonta robinetii existenti: 10 bucati
* Se vor monta robineti noi: **- tur: 5 buc**

**Retur: 5 buc**

Model plinta gri cu canal cablu pentru mocheta:

-material PVC

-Lungime 2500 mm

-Latime 14 mm

-Inaltime 52 mm

-Culoare: gri