**Anexa nr.4**

1. **DETALII SPATIU CE URMEAZA A FI TRANSFORMAT IN SPATIU DE LUAT MASA - Sediul ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9 – Piatra Neamt**

(modernizare instalatie electrica, demontare pardoseala: mocheta si parchet lemn, strat suport din nisip, turnare sapa, montare gresie/faianta, tencuire pereti, gletuire pereti si tavane cu glet super fin, vopsire pereti si tavane cu vopsea lavabila, )

**1. BUCATARIE**

- H= 2.57 m

- suprafata pardoseala ce urmeaza a fi dezafectata si turnat strat suport din mortar + montaj gresie - (4.43 x 2.95) – **13.06 mp**

- Suprafata totala pereti cu tencuiala decorativa ce urmeaza a fi retencuiti, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - **37.93 mp**

- Suprafata glafuri (usi + ferestre) – **5.14 mp**

- Lungime glafuri (usi + ferestre) – **8.97 m**

- Suprafata totala tavane ce urmeaza a fi gletuite in integralitatea lor si vopsite cu vopsea lavabila alba: - **13.06 mp**

- Suprafata de montat faianta: **2,5 mp** (cf. schite bucatarie atasate)

- realizare instalatie apa + canalizare

*Sursa incalzire: 1 radiator*

Radiatorul se va spala la interior cu apa curata : **aprox. 4 mp**

- demontare robineti radiator 2 bucati;

- spalare radiator 1 bucata

- montare robineti noi: 1 robinet retur si 1 robinet pe tur

**Gresia si faianta vor fi achizitionate de catre executant.**

**Executantul va asigura manipularea mobilierului: golire birou de mobilier / repunere mobilier pe pozitie**

**Usile/ ferestrele/jaluzele (si mocheta acolo unde nu se schimba) se vor proteja cu folie si banda de protectie din hartie.**

**Instalatia electrica se va moderniza conform specificatiilor din Caietul de Sarcini.**

**Specificaţiile din documentatia pusa la dispozitie ofertantilor care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.**

Model gresie: gresie de interior portelanata antialunecare, culoare bej, textura mata, imitatie lemn fara textura in relief, dimensiune 45x45 cm; rezistenta la uzura PEI.4



Model faianta de bucatarie – textura lucioasa, culoare bej , dimensiune 25x40 cm;





