**Anexa nr.5**

**DETALII – Birouri sediu POR 1 din**

**Str. Lt. Draghescu, Nr. 13 – Piatra Neamt;**

Suprafete pereti fara goluri si tavane ce urmeaza a fi vopsite cu vopsea lavabila:

1. **Birou Director POR**

* Suprafata pereti fara goluri – 45,6 mp

1. **Birou Secretariat POR**

* Suprafata pereti fara goluri – 44,5 mp

1. **Bucatarie**

* Suprafata pereti fara goluri – 40,60 mp

1. **Hol mic**

Suprafata pereti fara goluri – 91 mp

1. **Birou IT1**

Suprafata pereti fara goluri – 38,20 mp

1. **Birou IT2**

Suprafata pereti fara goluri – 36,60 mp

1. **Birou arhivare electronica**

Suprafata pereti fara goluri – 65,8 mp

1. **Birou Contractare**

Suprafata pereti fara goluri – 37,40 mp

1. **Birou etaj**

Suprafata pereti fara goluri – 68,50 mp

Suprafata totala de vopsit cu vopsea lavabila: **468,20 mp**

Suprafete estimate ce suporta reparatii de glet: **46 mp**

Suprafata birou ce urmeaza a fi mochetat: - Birou etaj: **48 mp**

Lungime totala plinta**: 50.80 m**

Suprafata estimata pentru reparatii la pereti: **36 mp**

Suprafata estimata pentru reparatii la glafuri: **12 mp**

**Mocheta va fi achizitionata de catre ADR NE si va fi pusa la dispozitia executantului la momentul predarii amplasamentului.**

**Executantul va asigura manipularea mobilierului: golire birou de mobilier / repunere mobilier pe pozitie**

**Usile/ ferestrele/jaluzele (si mocheta acolo unde nu se schimba) se vor proteja cu folie si banda de protectie din hartie.**

Model plinta gri cu canal cablu pentru mocheta:

-material PVC, Lungime 2500 mm, Latime 14 mm, Inaltime 52 mm

-Culoare: gri

