# Birou ADR

# 1. FINISAJE

## 1.1 Finisaje pardoseala

1.1.A - mocheta

Se propune pentru finisaj pardoseala **mocheta** pentru trafic mediu (sau intens).

Culoarea se va alege in paleta gri-grej-bej, in functie de calitate si stoc.

Se propun ca reper variantele urmatoare de la furnizorul Perpetuum:

- mocheta Granit unul dintre codurile 257, 269 sau 88;

- mocheta Arc Edition unul dintre codurile Tweed 39, 44 sau 95;

- mocheta Arc Edition unul dintre codurile Quartier 35, 40 sau 97;

- mocheta Arc Edition Quartz New 36 sau 95;

1.1.A - plinta

Peste mocheta, la intersectia cu peretii se va folosi **plinta alba.** Se propun doua variante, pentru a alege in functie de conditiile de stoc si livrare:

a) plinta alba din MDF

b) plinta din material compozit (tip polidur de la Egger, NMC sau Fabrica de Profile)

Ca reper, se propune plinta cod PL05 de la Fabrica de profile <https://www.fabricadeprofile.ro/produse-interior/plinte-decorative/product/view/19/250>)

Inaltimea se va alege intre 70-110 mm, profilatura va fi cat mai simpla. Daca este nevoie se opta pentru plinta cu canal cablu astfel incat sa ascund eventualele fire electrice care nu au putut fi trase prin perete.

Varianta propusa si acceptata de catre beneficiar:

<https://www.fabricadeprofile.ro/produse-interior/plinte-decorative/product/view/19/250>

## 1.2 Finisaje pereți

1.2.A – vopsea lavabila

Toti peretii se vopsesc cu **vopsea lavabila** culoarea crem-bej.

Ca referinta se propun urmatoarele coduri pentru vopseaua Bejnamin moore:

- cod 2110-60 Pampass grass,

- cod 2162-60 Mystic Beige,

- cod 2163-60 Latte sau

- 2164-60 Soft Satin.

Varianta propusa si acceptata de catre beneficiar:

- cod 2163-60 Latte

1.2.b – cornisa

Se propune **profil decorativ tip cornisa** la intersectia intre pereti si plafon – culoare alba.

Cele mai frecvente profile decorative tip cornisa pe piata din Romania sunt de la NMC, ORAC sau Fabrica de profile. Se propune un model simplu, fara profilatura, cu inaltime de 20-40mm.

Varianta propusa si acceptata de catre beneficiar:

<https://www.fabricadeprofile.ro/produse-interior/baghete-de-colt/product/view/1/220>

## 1.3. Finisaj plafon

Plafonul se vopseste cu vopsea lavabila alba.

# 2. MOBILIER LA COMANDA

## 2.1. Birou director

Biroul director este format din 3 zone cu functini distincte: zona de langa perete pentru computer, zona din mijloc, pentru scris si laptop, si zona de discutii.

Cele 3 blaturi sunt la 3 inaltimi diferinte, dand impresia ca „stau” suprapuse unul peste altul. Blatul pentru computer este la h77cm, blatul de birou e la h75cm, blatul pentru discutii este la 72-73(in functie de grosimea de blat).

Blat: PAL melaminat (grosimi conform notații planșe)

Partea inferioară: PAL melaminat EGGER decoruri:

a) decorul alb – se va alege unul dintre următoarele coduri:

a.1) Alb cretă W908 SM

a.2) Alb alpin W1100 ST9

b) decorul lemn: (oricare dintre următoarele - *trebuie coordonat cu vopseaua lavabila*)

b.1) Stejar Bardolino natur H1145 ST10

b.2) Stejar Gladstone nisip H3309 ST28

b.3) Frasin Lyon nisip H1298 ST22

b.4) Arțar dur champagne H3860 ST9

Este indicat sa le alegeti dupa paletarul fizic pe care il are furnizorul de mobilier la comanda.

Se propune folosirea plintei la partea inferioara.

## 2.2. Masa de discutii

Geometria este simpla: un triunghi isoscel cu colturile rotunjite – a se vedea notatiile pe planse.

Blat: PAL melaminat (grosimi conform notații planșe)

Partea inferioară: PAL melaminat EGGER decoruri:

a) decorul alb – se va alege unul dintre următoarele coduri:

a.1) Alb cretă W908 SM

a.2) Alb alpin W1100 ST9

Partea de suport, inferioara blatului, se formeaza prin retragere de la limita blatului conform notatiei de pe planse si are decor de lemn, oricare dintre următoarele - *trebuie coordonat cu vopseaua lavabila*)

b.1) Stejar Bardolino natur H1145 ST10

b.2) Stejar Gladstone nisip H3309 ST28

b.3) Frasin Lyon nisip H1298 ST22

b.4) Arțar dur champagne H3860 ST9

Este indicat sa le alegeti dupa paletarul fizic pe care il are furnizorul de mobilier la comanda.

Se propune folosirea plintei la partea inferioara.

## 2.3. Raft expozitor

Raftul expozitor are structura metalica si politele orizontale din PAL melaminat. Structura metalica laterala are forma unor romburi succesive si se unesc prin bare orizontale sub cele 6 polite.

Politele sunt din PAL melaminat de 18 mm cu cant ABS 1mm – decor egger nuc (culoare sau decor apropiat de usile existente).

## 2.4. Bar

Dulap de forma trunghiulara in plan, cu doua usi frontale. Inaltimea de aproximativ 105 cm. In loc de picioruse si plinta, „cutia” de PAL este sustinuta de o structura metalica. Are 2 polite reglabile in interior.

# 3. MOBILIER CARE SE ACHIZITIONEAZA

## 3.1. Scaun director

Se propune scaun rotativ de piele, cu brate, culoare crem. Ca reper, se propune modelul INVICTUS scaun managerial de la Mobexpert.

## 3.2. Scaune de discuție

Specificatiile, asa cum au venit de la beneficiar, sunt:

- scaun rotativ

- are brate

- fara rotile

Ca reper, se propune scaunul model LÅNGFJÄLL cod 592.525.95 de la Ikea <https://www.ikea.com/ro/ro/p/langfjaell-scaun-conferinta-gunnared-bej-alb-s59252595/>

## 3.3. Demifotolii

Se propun 2 demifotolii din catifea de culoare corai, vom reveni cu modele.

## 3.4. Masuta

Se propune o masuta de cafea, de forma aproximativ triunghiulara, cu picioare, de culoare similara cu barul si expozitorul. Vom reveni cu modele.

# 4. ACESSORII, FURNITURI SI DECORATIUNI

4.1. Rolete pentru ferestre

Se propune montarea in cadrul ferestrelor un model de roleta sau stor roman, astfel incat controlul luminii sa fie facut pe orizontala. Roletele se aleg de culoarea corai.

4.2. Decoratiune harta pentru perete

Pe peretele cu usa de baie (dreapta cum intri in birou) se monteaza o harta decorativa a lumii. Se poate executa din placaj sau din lemn, taiat la CNC. Dimensiunea hartii se aproximeaza dupa imaginea din macheta 3d, in functie de capacitatle tehnice si de material. Ideal este sa acopere peretele cat mai mult.

# 5. ILUMINAT

## 5.1 Iluminat Fix

Se monteaza 2 corpuri de iluminat suspendate pe plafon: ambele identice sau din aceeasi gama, cu 3-6 lampi, in functie de puterea becului. Corpul de iluminat are o inaltme maxima de 60 cm pentru a preveni lovirea cu capul. Corpul de iluminat are o structura ramificata metalica, cu finisaj auriu sau negru, si cu lampile in abajur sferic de sticla.

Varianta propusa si acceptata de catre beneficiar:

## 5.2 Iluminat decorativ

Se propune un lampadar cu picior si brat flexibil, in aceeasi gama cu cele doua corpuri de iluminat din plafon.

# 6. ALTE LUCRARI

In fata ferestrelor exista niste masti pentru radiatoare. Se vor demonta, igieniza si se vor vopsi in culoare alba, cu vopsea speciala pentru PAL, cum ar fi Annie Sloan. Daca se constata degradarea, se vor inlocui partile deteriorate.